DAÑO ESTRUCTURAL TORRE DE PERFORACION 

Tipo de Evento:  Incidente Operacional 

12/01/2018 Hora: 5:40 PM – Durante la operación de bajada de la torre de perforación, se presenta fuga en el gato hidráulico derecho, causando la caída no controlada de la torre a una altura aprox. de 15 a 20 ft del soporte sobre el que iba a descansar.  No se presentan lesiones a personas ni daños al medio ambiente.  Se presentan daños estructurales en la primera sección de la torre y en la corona.
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Recomendaciones:
· Cumplir con el Procedimiento de Inspección de Integridad de todos los componentes del Rig antes de comenzar la Operación.
· Verificación y prueba de los gatos hidráulicos previo a la bajada de la torre de perforación.
· Seguir los controles establecidos para la realización del trabajo de manera segura.
[bookmark: _GoBack]Acciones inmediatas
Se realizó aseguramiento del área y parada de seguridad con todo el personal en locación.
En proceso de investigación del incidente para determinar la causas raíces.
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